原招标文件 第一章 招标公告
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]项目概况
    驻马店高新技术产业开发区化工园区重大安全风险防控项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn）获取招标文件，并于2026年9月28日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
四、投标截止时间及地点：
[bookmark: OLE_LINK3]1.时间：2026年9月28日上午9时00分（北京时间）
2.地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标二厅。
五、开标时间及地点：
1.时间：2026年9月28日上午9时00分(北京时间)。
2.地点:驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标二厅。
变更为：
项目概况
    驻马店高新技术产业开发区化工园区重大安全风险防控项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn）获取招标文件，并于2026年10月27日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
四、投标截止时间及地点：
1.时间：2026年10月27日上午9时00分（北京时间）
2.地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标四厅。
五、开标时间及地点：
1.时间：2026年10月27日上午9时00分(北京时间)。
2.地点:驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标四厅。


原招标文件 第二章 招标需求
一、技术需求
	序号
	设备
名称
	数量
单位
	技术参数及要求

	7
	技术底座与共性能力
	1套
	三、大数据资源平台
2.功能模块设计
围绕化工园区数据资源统一管理与业务支撑需求，大数据资源平台以数据接入、建模加工、标准管理、质量管理、数据服务、数据分析和运维支撑为核心能力，构建前台业务应用模块与后台运维管控模块两大板块。平台功能范围与《数据中台功能模块清单（中英版）》保持一致，前台重点覆盖首页、数据建模、数据源、数据存储、数据标准、数据质量、算子库、数据服务、数据分析、消息中心等模块，后台重点覆盖用户管理、角色配置、引擎设置、推送监控、知识库、日志管理、健康监测、模板管理、系统设置等模块。

	67
	智能分析工作站
	1台
	★6.支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；
★13.支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析；

	71
	高空瞭望云台摄像机
	2台
	★12、具有激光测距功能，可通过激光测量距离样机≥2300m处的物体；
★14、内置冷凝集水水箱，水箱口具备防虫网；具备水箱水位检测功能，可通过雨刷联动水泵喷水清洁可见光玻璃视窗；



变更为：
一、技术需求
	序号
	设备
名称
	数量
单位
	技术参数及要求

	7
	技术底座与共性能力
	1套
	三、大数据资源平台
2.功能模块设计
围绕化工园区数据资源统一管理与业务支撑需求，大数据资源平台以数据接入、建模加工、标准管理、质量管理、数据服务、数据分析和运维支撑为核心能力，构建前台业务应用模块与后台运维管控模块两大板块。前台重点覆盖首页、数据建模、数据源、数据存储、数据标准、数据质量、算子库、数据服务、数据分析、消息中心等模块，后台重点覆盖用户管理、角色配置、引擎设置、推送监控、知识库、日志管理、健康监测、模板管理、系统设置等模块。

	67
	智能分析工作站
	1台
	6.支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；
13.支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析；

	71
	高空瞭望云台摄像机
	2台
	12、具有激光测距功能，可通过激光测量距离样机≥2300m处的物体；
14、内置冷凝集水水箱，水箱口具备防虫网；具备水箱水位检测功能，可通过雨刷联动水泵喷水清洁可见光玻璃视窗；



原招标文件 第四章 评标办法及评分标准
评标内容及标准
	序号
	评分
项目
	评分权重
	评分方法

	二、技术部分60分

	2
	技术
证明
	26分
	1、投标人提供技术需求中加“▲”项的相关功能截图，每提供1项得0.5分，最多得11分。
2、投标人提供技术需求中加“★”项的由国家认可的第三方出具的检测报告扫描件，每提供1项得1.5分，最多得15分。

	3
	企业
实力
	8分
	1、为体现产品技术的先进性和良好的制造水平，所投应急指挥中心可视化显示子系统制造商获得新一代信息技术与制造业融合发展示范企业的，得2分，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖公章，不提供不得分。
2、为响应国家对制造企业在绿色节能、绿色供应管理等方面的政策要求，所投测速设备接入交换机产品制造商为被评为国家级绿色供应链管理企业的，得2分，提供官网查询页截图证明并加盖公章，不提供不得分。
3、为确保系统软件的信息安全和稳定可靠，所投视频监控及智能分析软件产品开发商具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全服务资质认证-软件安全开发一级得2分，二级得1.5分，三级得1分。提供证书原件扫描件并加盖公章。
4、为响应国家“互联网+先进制造业”发展政策，体现所投智能分析工作站制造商在网络互联、产业升级、智能制造、技术创新、安全保障等方面的能力提升，能入选工信部发布的“工业互联网试点示范名单”的，得2分，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖公章，不提供不得分。

	5
	需求
分析
	6分
	投标人提供项目需求分析包含：1、园区基础情况分析；2、园区信息化平台现状分析；3、园区基础设施建设现状分析；4、园区建设需求分析。每提供一项得1.5分，最多得6分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。

	6
	总体设计方案
	3分
	投标人提供总体设计方案包括：1、总体架构设计；2、网络架构设计；3、核心业务要素关联图谱及联动设计。每提供一项得1分，最多得3分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。

	7
	项目实施方案
	3分
	投标人提供项目实施方案包括：1、项目实施计划；2、项目组织架构；3、软件开发服务；4、项目测试方案；5、项目试运行方案；6、应急处置方案。每提供一项得0.5分，最多得3分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求。



变更为：
   评标内容及标准
	序号
	评分
项目
	评分权重
	评分方法

	二、技术部分60分

	2
	技术
证明
	23分
	1、投标人提供技术需求中加“▲”项的相关功能截图，每提供1项得0.5分，最多得11分。
2、投标人提供技术需求中加“★”项的由国家认可的第三方出具的检测报告扫描件，且检测报告检测日期不得晚于项目招标公告发布的日期，否则视为无效，每提供1项得2分，最多得12分。

	3
	企业
实力
	3分
	为确保系统软件的信息安全和稳定可靠，所投68号产品的开发商具有信息安全服务资质认证，一级服务资质证书得3分，二级服务资质证书得2分，三级服务资质证书得1分。提供证书原件扫描件并加盖公章。

	5
	需求
分析
	8分
	投标人提供项目需求分析包含：1、园区基础情况分析；2、园区信息化平台现状分析；3、园区基础设施建设现状分析；4、园区建设需求分析。每提供一项得2分，最多得8分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求，否则不得分。

	6
	总体设计方案
	6分
	投标人提供总体设计方案包括：1、总体架构设计；2、网络架构设计；3、核心业务要素关联图谱及联动设计。每提供一项得2分，最多得6分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求，否则不得分。

	7
	项目实施方案
	6分
	投标人提供项目实施方案包括：1、项目实施计划；2、项目组织架构；3、软件开发服务；4、项目测试方案；5、项目试运行方案；6、应急处置方案。每提供一项得1分，最多得6分。方案具体内容应当满足采购人采购需求，专门针对本项目或适用于本项目特性的情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定及要求，否则不得分。





